DEC.11	Kantstöd av granit, satta i obundet material med motstöd av obundet material
	Figur AMA DEC.1/1 utgår.
	Schakt för urgrävning enligt figur AMA DEC.1/1 utgår.
	Fogändar ska vara sågade. (Rekommenderas)
	Här ska text in med Material och Varukrav på granit kantstenen. 

	Sättning av kantsten ska utföras enligt detalj L-xxx-xx-x. (i stället för Figur AMA DEC.1/1)
Kantsten ska förankras med kantstensförankring typ Locstone eller likvärdigt enligt DEY.9 
För utformning beträffande höjd, bredd och typ av bearbetning, se ritning L-xxx-xx-x (tillverkningsritning kantsten)

Kantsten (KS8) höjd 300mm, förankras med kantstensförankring Locstone 		100m
Kantsten (KS6) höjd 250mm, förankras med kantstensförankring Locstone		900m
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Beakta: Om höjden på kantsten anpassas så att kantstensförankringen monteras på höjden: UK asfalt så är detta rätt kod. Det första lagret asfalt läggs ut ovanpå den främre plattan. 
Beakta: Figur AMA DEC 1/1 utgår. I stället för denna figur så ska sten monteras enligt detalj L-xxx-xx-x. Då kantsten tillverkas i fallande längder samt att ersättningsreglerna för kod DEC mäts i meter så ska kostnaden för kantstensförankringen inte ingå i ersättningen för denna kod. Ersättningen för kantstensförankringen regleras under kod DEY.9 där ersättningen sker i styck/antal. 
Ange:  Under DEC.13 hur kantsten ska monteras då underkant kantsten inte är i samma höjd som underkant asfalt.
Ange:  Under DEY.9 modell och antal kantstensförankringar.

 
