DEC.13	Kantstöd av granit, satta i obundet material med motstöd av betong
	Figur AMA DEC.1/1 utgår.
 	Fogändar ska vara sågade. (Rekommenderas)
	Här ska text in med Material och Varukrav på granit kantstenen.

	Sättning av kantsten ska utföras enligt detalj L-xxx-xx-x. 
Kantsten ska förankras med kantstensförankring typ LocStone eller likvärdigt enligt DEY.9 
För utformning beträffande höjd, bredd och typ av bearbetning, se ritning L-xxx-xx-x

Kantsten (KS8) höjd 300mm, förankras med kantstensförankring LocStone 		100m
Kantsten (KS6) höjd 250mm, förankras med kantstensförankring LocStone		900m
    
	

	
DEC.13 Kantstöd av granit














Beakta: Figur AMA DEC 1/1 utgår. Istället för denna figur så ska sten monteras enligt detalj…. Viktigt att det i detaljen framgår vilken teoretisk mängd betong som ska ingå i ersättningen för produktionsresultatet. Då kantsten tillverkas i fallande längder samt att ersättningsreglerna för kod DEC mäts i meter så ska kostnaden för kantstensförankringen inte ingå i ersättningen för denna kod. Ersättningen för kantstensförankringen regleras under kod DEY.9 där ersättningen sker i styck/antal.
Beakta: Kantstenens visningshöjd, intilliggande material och kantstenshöjd avgör hur detaljritning på utförande (istället för Figur DEC.1/1 som utgår) ska se ut. För mer information beträffande detaljritningar, besök locstone.se
Ange:  Under DEY.9 modell och antal kantstensförankringar. 
